===========================================================================================================================
Профессиональные радиостанции - Customer Programming Software (Русская версия) R06.11.07
===========================================================================================================================

В данную версию внесены следующие усовершенствования:
---------------------------------------------------------------------------------------------
-Поддержка новой версии codeplug.



Системные требования:
-------------------------------------
Операционные системы: Это программное обеспечение рекомендуется установить на операционной системе Windows 2000 Professional или Windows XP (Home или Office).

Примечание: Если на вашем ПК установлена английская версия операционной системы, убедитесь, что настройкой языка вашего ПК является русский язык. Для этого выберите: Settings-> Control Panel-> Regional and language Options.

Аппаратные требования:      
Процессор Pentium II 333 или выше
Желательно 64 Мбайт свободной оперативной памяти 
Не менее 16 Мбайт свободного места на жестком диске 
Периферийные устройства     Microsoft Windows-совместимая мышь или трекбол
                            Microsoft Windows-совместимый последовательный порт
                            для подключения радиостанции
                            Microsoft Windows-совместимый порт принтера для
                            печати отчетов
                            Дисковод для дискет 3,5 дюйма 1,44 Мбайт
                            Дисковод для компакт-дисков для установки
                            программного обеспечения
                
Известные сбои:
--------------------------  

1) Если на вашем ПК установлена первоначальная версия Microsoft Windows 95 и
   отсутствует Internet Explorer, то при установке и работе программы CPS
   возможны сбои, связанные с наличием устаревших компонентов в составе
   операционной системы.

   Во избежание таких сбоев на компакт-диске CPS имеются два патча Microsoft.
   В случае сбоев при работе в Windows 95 найдите на компакт-диске и запустите
   следующие файлы:
     /Win95Patches/40comupd.exe
     /Win95Patches/dcom95.exe
   Затем переустановите программу CPS. 
 
2) На некоторых ПК возможно аварийное завершение программы CPS при попытке
   воспользоваться функцией "Предпросмотр" в окне "Пользовательская печать".
   Этот сбой возникает только при выборе опции "Печатать все" и замечен на
   компьютерах Compaq с операционной системой Windows 98 во время работы
   следующих программ:
      * Easy Access Internet (cpqEasyAcc.exe)
      * Compaq Internet Watchdog (watchdog.exe)
   Во избежание сбоев при использовании функции "Предпросмотр" рекомендуется
   исключить эти программы из числа программ, запускаемых при загрузке ПК.  

3) При использовании некоторых принтеров возможно небольшое увеличение ширины
   столбцов печатаемых таблиц с частичным переносом таблицы на другую страницу.

4) При использовании функции "Печать сводки" некоторые принтеры HP Laserjet
   печатают только одну страницу. В случае возникновения этого сбоя
   рекомендуется сохранить информацию в файл, открыть этот файл в текстовом
   редакторе (Word, Wordpad и т.д.) и напечатать сводку из текстового редактора.

5) При работе в Windows ME и Windows XP возможно отображение дополнительных
   полос прокрутки в некоторых окнах программы CPS.  


Советы по программированию:
-----------------------------------------------

1) Каждая новая/добавляемая конвенциональная персональность должна иметь
   привязку к зоне/каналу. Чтобы добавить зону для радиостанции, щелкните "+"
   в окне "Назначение персональности для зоны". Чтобы добавить конвенциональную
   персональность для радиостанции, щелкните "+" в окне "Конвенциональная
   персональность". Чтобы добавить дополнительную конвенциональную
   персональность к зоне, откройте окно "Назначение персональности для зоны",
   щелкните правой кнопкой мыши в таблице каналов и добавьте соответствующий
   пункт. См. также Справку CPS. 

2) Не присваивайте функцию "Быстрый набор" кнопкам P1, P2 и P3, если на данной
   радиостанции эти кнопки совмещены с навигационными клавишами меню. Настройки
   быстрого набора действовать не будут, поскольку в телефонном режиме кнопки
   Р1, Р2 и Р3 выполняют функции навигационных клавиш меню. 

3) При добавлении новой конвенциональной персональности проверьте правильность
   выбора шага сетки частот на странице "Базовые" окна "Конвенциональная
   персональность". Неправильный выбор шага сетки частот отразится на работе
   радиостанции.  








